中汽协会《压缩天然气（CNG）轻型商用车燃料消耗量限值》团体标准编制说明
1、 工作简要过程
（1） 任务来源
中国汽车工业协会于2025年10月发布《关于《汽车测试场地划分与评定》等八项团体标准立项公示的函》立项批复函，中汽协函字(2025) 482号，其中包含了《天然气商用车燃料消耗量限值》标准的立项批复。
（2） 主要起草单位及任务分工
    《压缩天然气（CNG）轻型商用车燃料消耗量限值》标准由中国汽车工程研究院股份有限公司负责，中国汽车工程研究院股份有限公司、江铃汽车股份有限公司、奇瑞汽车股份有限公司、赛力斯集团股份有限公司参与编写。
（3） [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]标准研讨情况
立项后，起草工作组严格按照团体标准编制要求，分阶段组织专题研讨，核心会议及成果如下：
1. 2025年12月12日，标准编制启动暨工作方案研讨会
牵头单位组织参编单位召开首次编制工作会，会议重点围绕本标准项目整体实施步骤开展研讨，明确标准编制分为：前期调研与数据收集、标准框架搭建、核心指标确定、试验验证、草案编制、征求意见、专家审查、报批发布八个阶段；同时确定各单位任务分工、时间节点计划，形成《标准编制工作计划书》，为项目全流程推进奠定基础。
2. 2026年3月5日，核心技术指标专题研讨会
工作组聚焦燃料消耗量限值核算核心问题，针对压缩天然气（CNG）轻型商用车燃料消耗量限值公式转换过程中天然气低位发热量选值，开展专项讨论。参会单位结合国家标准、行业实测试验结果，对低位发热量推荐取值区间进行了充分论证，最终统一取值为：=38.979MJ/m3，解决了标准限值核算的关键技术难点，形成技术指标统一意见稿。
3. 2026年3月22日，验证试验方案细节研讨会
为保障标准数据严谨客观，工作组专题研讨压缩天然气燃料消耗量验证试验过程细节，明确试验车辆选取要求及数量、试验工况、试验燃料要求、环境条件控制要求、异常数据判定与处理方式等细节，确定整车验证试验方案，确保试验过程规范、数据有效，支撑标准条款的实证性与客观性。
二、标准编制原则和主要内容
本标准按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
按照GB/T 2912-2012中5.2规定，轻型商用车采用底盘测功机试验或碳平衡法确定气体燃料消耗量时，应符合GB/T19233和GB18352.3规定，并按照GB/T 29125-2012中附录D换算为汽油燃料消耗量。
依据GB 29125-2012条款7.1.2中试验项目及试验方法中规定，试验方法可按照GB/T 19233规定进行，即试验工况采用WLTC工况。
标准 GB/T 29125-2012《压缩天然气汽车燃料消耗量试验方法》附录 D 规定了基于等效热值原理的换算规则，可将压缩天然气车辆的燃气消耗量折算为等效液体燃料消耗量，对应的换算计算公式具体如下。

            （1）

                （2）
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12][image: ]:天然气燃料消耗量换算的当量液体燃料消耗量，L/100km；
[image: ]:天然气燃料消耗量（15℃、101.325kPa），m3/100km；
[image: ]:天然气标准参比条件（15℃、101.325kPa）低位发热量，MJ/m3。按照标准 GB/T 2589-2020附录A给出的规定，在15℃、101.325kPa的标准参比工况下，天然气低位发热量取值区间为 32.238MJ/m³至38.979MJ/m³。
[image: ]:液体燃料标准参比条件（15℃、101.325kPa）低位发热量，MJ/kg。依据GB/T 2589-2020附录A，汽油的平均汽油标准参比条件（15℃、101.325kPa）低位发热量为43.124MJ/kg。
· :液体燃料在基准状态下（15℃、101.325kPa）的密度，kg/L。依据GB 18352.6-2016附录K，汽油燃料在基准状态（15℃、101.325kPa）下的密度存在上下限区间，该参数直接左右等效油耗限值核算结果的严苛程度。若标准制定目标为收紧燃料消耗限值、提升节能管控要求，则选取区间上限参与换算；若以扶持天然气汽车产业推广、放宽准入门槛为导向，则选用区间下限高热值进行测算。为推动天然气商用车产业普及，汽油燃料密度取0.755 kg/L。
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]由式（1）和式（2）可得： 
                 （3）
设=，则根据GB 20997-2024条款6.2可得：
N1类商用车辆的燃料消耗量限值应按式（4）~式（6）计算，计算结果圆整（四舍五入）至小数点后两位：
如果整车测试质量TM1190 ，则：
[bookmark: OLE_LINK9]………………………（4）
如果1190 TM，则：
………（5）
如果TM，则：
………………………（6）
[bookmark: OLE_LINK21]M2类商用车车辆的燃料消耗量限值应按式（7）~式（9）计算，计算结果圆整（四舍五入）至小数点后两位:
如果整车整备质量TM1190 ，则：
………………………（7）
如果1190 TM，则：
………（8）
如果TM，则：
………………………（9）
[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK15]由式（3）~式（9）可知，取决于，而由上述可知，
=32.238MJ/m3~38.979MJ/m3。为进一步控制天然气燃料消耗量的过度消耗，为碳达峰、碳中和做出贡献，特加严该限值标准，则取=38.979MJ/m3、=43.124MJ/kg、=0.755 kg/L。
所以，=1.197时，则：
N1类商用车辆的燃料消耗量限值应按式（4）~式（6）计算，计算结果圆整（四舍五入）至小数点后两位：
[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK22]如果整车测试质量TM1190 ，则：
………………………（10）
如果1190 TM2850则：
………（11）
如果TM，则：
………………………（12）
M2类商用车车辆的燃料消耗量限值应按式（7）~式（9）计算，计算结果圆整（四舍五入）至小数点后两位:
如果整车测试质量TM1190 ，则：
………………………（13）
如果1190 TM，则：
………（14）
如果TM，则：
………………………（15）
三、采用国际标准和国外先进标准情况   
经过对国际标准、欧美等主要汽车技术法规体系、相关行业法规技术文件等调研，目前国际上尚无针对压缩天然气商用车单独设置燃料消耗量限值的专项标准，因此本标准编制过程中未采用国际标准。国内外相关法规多聚焦二氧化碳排放管控、排放污染物限值、天然气燃料组分要求等方面，缺少与本标准指标体系完全对应的燃料消耗量限值标准可供直接参考对标。
因此，本标准立足于我国天然气商用车产业发展现状开展，试验方法等相关要求参考国内轻型车排放及燃料消耗量试验方法强制性标准 GB 18352、GB/T 19233，限值指标分级思路参照限值标准 GB 20997‑2024。各项技术指标均结合国内产业实测数据与行业实际发展需求确定，标准技术水平贴合我国天然气商用车行业发展实际，填补了团体层面压缩天然气商用车燃料消耗量限值管控的空白。
四、主要关键指标及试验验证情况
本次标准验证试验依托中国汽车工程研究院股份有限公司轻型汽车排放实验室开展，采集车辆在WLTC循环工况下的能耗数据，试验采用碳平衡测试方法。试验全部完成后，编制工作组结合实测数据开展系统性分析论证。
1） 验证试验用天然气组分如下表所示：
	天然气组分
	测试结果

	甲烷 %（V/V/）
	95.39

	乙烷 %（V/V/）
	0.79

	丙烷 %（V/V/）
	0.17

	正丁烷 %（V/V/）
	0.03

	异丁烷 %（V/V/）
	0.03


2） 试验数据
	序号
	测试质量
	变速器型式
	天然气消耗量

	1
	1840.80
	MT
	8.39

	2
	2326.00
	MT
	11.09

	3
	2244.00
	MT
	9.95

	4
	2362.00
	MT
	10.38

	5
	2268.80
	MT
	10.06


编制工作组选取了5款 MT变速器商用车作为试验用样车，试验全部完成后，实测气耗数据如上。从验证结果可以看出：所有试验车辆实测气耗值均小于本标准拟定的压缩天然气燃料消耗量限值，全部样车均可满足标准限值要求。其中序号 1、3、4、5 车辆实测气耗结果与对应限值非常接近，余量较小；第 2 号样车气耗水平相较限值存在较为充足的富余空间。
整体来看，拟定的限值指标与当前MT变速器天然气商用车实际用气消耗水平相匹配，指标设置科学合理，既能够对天然气商用车形成适度的节能约束引导，又贴合现阶段行业产品技术现状，具备良好的可行性。
五、与现行法律、法规和政策及相关标准的协调性
[bookmark: _GoBack]本标准编制过程严格遵守国家汽车行业排放及燃料消耗量相关法规，以现行强制性国家标准 GB 18352、GB/T 19233、GB 20997‑2024 等文件为重要技术依据，对标准条款开展全面对照核查。经系统研判，本标准所有技术要求、试验规则及限值指标均与现行法律法规、政策及强制性国家标准协调统一，不存在条款冲突情况。
六、贯彻标准的要求和措施建议
本标准为中国汽车工业协会发布的团体标准，供行业相关单位自愿采用。标准正式发布后，牵头单位将联合各参编单位配合协会统筹开展宣贯实施工作，通过组织专题宣贯培训会、线上解读宣讲、行业技术交流会等形式，面向整车企业、检测机构、相关科研单位解读标准条款、技术要点与实施要求；同时建立沟通答疑渠道，持续收集标准实施过程中的反馈意见，跟踪标准落地应用情况，适时开展实施效果评估，保障本标准在天然气商用车行业平稳有序推广实施。
7、 其他需要说明的事项
本标准编制过程未涉及科技成果转化、专利及知识产权处置等特殊事项，无其他需要说明的内容。
image5.wmf
low

NG

H

,


image6.wmf
low

L

H

,


oleObject1.bin

image1.wmf
NG

L

low

L

low

NG

L

NG

FC

d

H

H

FC

´

´

=

-

,

,


oleObject2.bin

image2.wmf
L

low

L

low

NG

L

NG

d

H

H

k

´

=

-

,

,


image3.wmf
L

NG

FC

-


image4.wmf
NG

FC



ÖÐÆûÐ­»á

¡¶

Ñ¹ËõÌìÈ»Æø

£¨

CNG

£©

ÇáÐÍÉÌÓÃ³µÈ¼ÁÏÏûºÄÁ¿ÏÞÖµ

¡·

ÍÅÌå±ê

×¼±àÖÆËµÃ÷

Ò»¡¢

¹¤×÷¼òÒª¹ý³Ì

£¨Ò»£©

ÈÎÎñÀ´Ô´

ÖÐ¹úÆû³µ¹¤ÒµÐ­»áÓÚ

2025

Äê

10

ÔÂ·¢²¼¡¶¹ØÓÚ¡¶Æû³µ²âÊÔ³¡µØ»®·ÖÓëÆÀ

¶¨

¡·

µÈ°ËÏîÍÅÌå±ê×¼Á¢Ïî¹«Ê¾µÄº¯

¡·

Á¢ÏîÅú¸´º¯

£¬

ÖÐÆûÐ­º¯×Ö

(2025)

482

ºÅ

£¬

ÆäÖÐ°üº¬ÁË¡¶ÌìÈ»ÆøÉÌÓÃ³µÈ¼ÁÏÏûºÄÁ¿ÏÞÖµ¡·±ê×¼µÄÁ¢ÏîÅú¸´¡£

£¨¶þ£©

Ö÷ÒªÆð²Ýµ¥Î»¼°ÈÎÎñ·Ö¹¤

¡¶Ñ¹ËõÌìÈ»Æø

£¨

CNG

£©

ÇáÐÍÉÌÓÃ³µÈ¼ÁÏÏûºÄÁ¿ÏÞÖµ

¡·

±ê×¼ÓÉÖÐ¹úÆû³µ¹¤³Ì

ÑÐ¾¿Ôº¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¸ºÔð£¬ÖÐ¹úÆû³µ¹¤³ÌÑÐ¾¿Ôº¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢½­ÁåÆû³µ¹É

·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢ÆæÈðÆû³µ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾

¡¢ÈüÁ¦Ë¹¼¯ÍÅ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾

²ÎÓë±àÐ´¡£

£¨Èý£©

±ê×¼ÑÐÌÖÇé¿ö

Á¢Ïîºó

£¬

Æð²Ý¹¤×÷×éÑÏ¸ñ°´ÕÕÍÅÌå±ê×¼±àÖÆÒªÇó

£¬

·Ö½×¶Î×éÖ¯×¨ÌâÑÐÌÖ

£¬

ºËÐÄ»áÒé¼°³É¹ûÈçÏÂ£º

1.

2025

Äê

1

2

ÔÂ

12

ÈÕ£¬±ê×¼±àÖÆÆô¶¯ôß¹¤×÷·½°¸ÑÐÌÖ»á

Ç£Í·µ¥Î»×éÖ¯²Î±àµ¥Î»ÕÙ¿ªÊ×´Î±àÖÆ¹¤×÷»á£¬»áÒéÖØµãÎ§ÈÆ±¾±ê×¼ÏîÄ¿

ÕûÌåÊµÊ©²½Öè¿ªÕ¹ÑÐÌÖ£¬Ã÷È·±ê×¼±àÖÆ·ÖÎª£ºÇ°ÆÚµ÷ÑÐÓëÊý¾ÝÊÕ¼¯¡¢±ê×¼¿ò

¼Ü´î½¨¡¢ºËÐÄÖ¸±êÈ·¶¨¡¢ÊÔÑéÑéÖ¤¡¢²Ý°¸±àÖÆ¡¢Õ÷ÇóÒâ¼û¡¢×¨¼ÒÉó²é¡¢±¨Åú

·¢²¼°Ë¸ö½×¶Î£»Í¬Ê±È·¶¨¸÷µ¥Î»ÈÎÎñ·Ö¹¤¡¢Ê±¼ä½Úµã¼Æ»®£¬ÐÎ³É¡¶±ê×¼±àÖÆ

¹¤×÷¼Æ»®Êé

¡·

£¬ÎªÏîÄ¿È«Á÷³ÌÍÆ½øµì¶¨»ù´¡¡£

2.

202

6

Äê

3

ÔÂ

5

ÈÕ£¬ºËÐÄ¼¼ÊõÖ¸±ê×¨ÌâÑÐÌÖ»á

¹¤×÷×é¾Û½¹È¼ÁÏÏûºÄÁ¿ÏÞÖµºËËãºËÐÄÎÊÌâ

£¬

Õë¶ÔÑ¹ËõÌìÈ»Æø

£¨

CNG

£©

ÇáÐÍ

ÉÌÓÃ³µÈ¼ÁÏÏûºÄÁ¿ÏÞÖµ¹«Ê½×ª»»¹ý³ÌÖÐÌìÈ»ÆøµÍÎ»·¢ÈÈÁ¿Ñ¡Öµ£¬¿ªÕ¹×¨ÏîÌÖ

ÂÛ¡£²Î»áµ¥Î»½áºÏ¹ú¼Ò±ê×¼¡¢ÐÐÒµÊµ²âÊÔÑé½á¹û£¬¶ÔµÍÎ»·¢ÈÈÁ¿ÍÆ¼öÈ¡ÖµÇø

¼ä½øÐÐÁË³ä·ÖÂÛÖ¤£¬×îÖÕÍ³Ò»È¡ÖµÎª£º

H

??

,

???

=

38.979

MJ/m3

£¬½â¾öÁË±ê×¼ÏÞ

ÖµºËËãµÄ¹Ø¼ü¼¼ÊõÄÑµã£¬ÐÎ³É¼¼ÊõÖ¸±êÍ³Ò»Òâ¼û¸å¡£

3.

2026

Äê

3

ÔÂ

22

ÈÕ£¬ÑéÖ¤ÊÔÑé·½°¸Ï¸½ÚÑÐÌÖ»á

Îª±£ÕÏ±ê×¼Êý¾ÝÑÏ½÷¿Í¹Û£¬¹¤×÷×é×¨ÌâÑÐÌÖÑ¹ËõÌìÈ»ÆøÈ¼ÁÏÏûºÄÁ¿ÑéÖ¤

ÊÔÑé¹ý³ÌÏ¸½Ú£¬Ã÷È·ÊÔÑé³µÁ¾Ñ¡È¡ÒªÇó¼°ÊýÁ¿¡¢ÊÔÑé¹¤¿ö¡¢ÊÔÑéÈ¼ÁÏÒªÇó¡¢

»·¾³Ìõ¼þ¿ØÖÆÒªÇó¡¢Òì³£Êý¾ÝÅÐ¶¨Óë´¦Àí·½Ê½µÈÏ¸½Ú£¬È·¶¨Õû³µÑéÖ¤ÊÔÑé·½

°¸£¬È·±£ÊÔÑé¹ý³Ì¹æ·¶¡¢Êý¾ÝÓÐÐ§£¬Ö§³Å±ê×¼Ìõ¿îµÄÊµÖ¤ÐÔÓë¿Í¹ÛÐÔ¡£

¶þ¡¢±ê×¼±àÖÆÔ­ÔòºÍÖ÷ÒªÄÚÈÝ

±¾±ê×¼

°´ÕÕ

GB/T

1.1-2020

¡¶±ê×¼»¯¹¤×÷µ¼Ôò

µÚ

1

²¿·Ö£º±ê×¼»¯ÎÄ¼þ

µÄ½á¹¹ºÍÆð²Ý¹æÔò¡·µÄ¹æ¶¨Æð²Ý¡£

°´ÕÕ

GB/T

2912-2012

ÖÐ

5

.2

¹æ¶¨£¬ÇáÐÍÉÌÓÃ³µ²ÉÓÃµ×ÅÌ²â¹¦»úÊÔÑé»ò

Ì¼Æ½ºâ·¨

È·¶¨ÆøÌåÈ¼ÁÏÏûºÄÁ¿

Ê±

£¬

Ó¦·ûºÏ

GB/T19233

ºÍ

GB18352.3

¹æ¶¨

£¬

²¢

°´ÕÕ

GB/T

29125-2012

ÖÐ¸½Â¼

D

»»ËãÎªÆûÓÍÈ¼ÁÏÏûºÄÁ¿¡£

ÒÀ¾Ý

GB

29125-2012

Ìõ¿î

7.1.2

ÖÐÊÔÑéÏîÄ¿¼°ÊÔÑé·½·¨ÖÐ¹æ¶¨£¬ÊÔÑé·½

·¨¿É°´ÕÕ

GB/T

19233

¹æ¶¨½øÐÐ£¬¼´ÊÔÑé¹¤¿ö²ÉÓÃ

WLTC

¹¤¿ö¡£

±ê×¼

GB/T

29125-2012

¡¶Ñ¹ËõÌìÈ»ÆøÆû³µÈ¼ÁÏÏûºÄÁ¿ÊÔÑé·½·¨¡·¸½Â¼

D

¹æ¶¨ÁË»ùÓÚµÈÐ§ÈÈÖµÔ­ÀíµÄ»»Ëã¹æÔò

£¬

¿É½«Ñ¹ËõÌìÈ»Æø³µÁ¾µÄÈ¼ÆøÏûºÄÁ¿ÕÛ

